## Утверждено:

**Общим собранием Общественного**

 **Совета Фонда ССПБ**

**протокол №2 от 06 июня 2022 г.**

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

**для общественных инспекторов по пожарной профилактике,**

**осуществляющих контроль на объектах с массовым**

**пребыванием людей**

 Проверки пожарной безопасности на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей выполняются по решению Общественного Совета "Пожарная профилактика" Фонда содействия пожарно-спасательному спорту и пожарной безопасности регионов (Фонд ССПБ). Члены Общественного Совета Фонда ССПБ согласуют с руководством объекта или собственником предприятия условия и время обследования объекта на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности зданий, сооружений и строений.

 При этом общественным инспекторам по профилактике пожаров выдается **Предписание** на конкретный объект и, в установленные сроки, направляются в указанную организацию.

 Проверка общественными инспекторами проводится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности:

 Федеральный закон от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479.

При проверке основное внимание инспекторы по пожарной профилактике должны обращать:

* на установленный на объекте противопожарный режим, его соблюдение всеми

 работниками;

* наличие пожарно-технической комиссии и добровольного пожарного формирования (с учетом реальных возможностей и потребностей работодателя);
* наличие локальных актов по обеспечению пожарной безопасности (инструкций о мерах пожарной безопасности на объекте и по видам работ, выполняемых на объекте, инструкций и схем (планов) эвакуации при пожаре и т. п.);
* наличие лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности; исправность противопожарных систем и установок, а также исправность и достаточность наружного освещения объектов работодателя, устройств само закрывания дверей (доводчиков);
* эксплуатацию эвакуационных путей и выходов, светящиеся табло, Планы эвакуации людей при сигнале "Пожар";
* наличие предупредительных обозначений, надписей и т. п. в помещениях (на оборудовании и т. п.), имеющих повышенную пожарную опасность;
* обеспеченность первичными средствами пожаротушения; организацию выполнения пожароопасных работ;
* замена огнетушителей и их перезарядка в установленные сроки;
* на организацию обучения работников мерам пожарной безопасности;
* оборудование и содержание мест для курения и сжигания отходов (тары), контейнеров для сбора использованных обтирочных материалов, кладовых для хранения спецодежды;
* состояние противопожарных перекрытий, огнезащитных покрытий, чердачных помещений, цокольных и подвальных этажей.
* очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов;

  **Проверка выполнения основных обязанностей руководителем организации по обеспечению пожарной безопасности предприятия:**

- содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном состоянии.

- Не реже одного раза в пять лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола (п. 17 Правил);

- наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначения (п. 12 Правил):

- их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности; класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ; проведение не реже раза в год проверки состояние огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

- соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 84 Закона № 123-ФЗ (п. 23 Правил).

- исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода.

- снабжение объекта огнетушителями по нормам согласно приложениям 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте (п. 60 Правил).

**Оценка проверяющими выполняемых требований** **по пожарной**

 **профилактике на объектах:**

* Применение негорючих моющих средств в тех местах, где обезжириваются и очищаются детали или готовая продукция.
* Сбор информации о параметрах пожарной опасности различных используемых в технологическом процессе веществ и материалов.
* Внедрение современных автоматических систем пожарной безопасности.
* Регулярная проверка работоспособности систем пожарной автоматики.
* Изоляция пожароопасного технологического оборудования. При необходимости его можно вынести на открытые участки территории.
* Использование противопожарных препятствий и быстродействующих клапанов, которые будут предотвращать быстрое распространение пожара по помещению и коммуникациям.
* Запрет на использование горючих материалов при ремонтных работах путей, которые являются эвакуационными.
* Использование в наиболее пожароопасных помещениях специальной защиты от дыма и других систем.

 На законодательном уровне, независимо от направленности трудовой деятельности предприятия и его специфики, **выделяют следующие виды грубых нарушений требований пожарной безопасности**:

**- Хранение и учёт СИЗ (средства индивидуальной защиты) при пожаре**.

За учёт и хранение данных средств отвечает сотрудник, который является ответственным за противопожарную безопасность на объекте. Из-за уничтожения при пожаре, неправильного хранения или же потере средств индивидуальной защиты и фиксации нарушения во время государственной или же внутренней проверки, ответственное лицо наказывается дисциплинарными и материальными санкциями.

**- Издание и размещение эвакуационных знаков безопасности на объекте**.

 Если знаки отсутствуют или некорректно размещены, то государственные органы налагают большие денежные штрафы. Также выписывается специальное предписание на устранение данного несоответствия.

**- Проведение тренировочных и контрольных мероприятий по ПБ**.

Данные нарушения могут быть выявлены по ходу организации внутренних событий сотрудниками предприятия, которые отвечают за пожарную безопасность. Это нарушение влечёт дисциплинарную ответственных соответствующих лиц.

**- Обращение с горючими технологическими веществами**.

 Из-за этого нарушения часто возникают нештатные и чрезвычайные ситуации, которые причиняют материальный вред производству, здоровью и жизни людей. При фиксации подобных нарушений ответственные привлекаются ко всем видам ответственности: административной, дисциплинарной, гражданско-правовой и даже уголовной.

**- Нарушение противопожарного режима**.

Этот режим регламентируется федеральным законодательством. Все правила и нормы в равной степени распространяются как на обычных сотрудников предприятия, так и на руководство. За нарушением следует гражданская или административная ответственность.

**- Утеря или порча имущества, которое необходимо для первичного тушения возгорания**.

 За соблюдение данного правила также отвечает ответственный за ПБ. Пропажу или порчу можно обнаружить по ходу контрольных противопожарных мероприятий, которые проводят руководители предприятия или же инспектирующие органы. Наказанием служит административная ответственность.

**- Несоблюдение норм и правил при ЧС (чрезвычайная ситуация)**.

 К Чрезвычайным Ситуациям относится возгорание или пожар. К нарушению можно причислить неприменение первичных средств тушения, неисправности датчиков, систем и средств, которые отвечают за контроль технического состояния объекта, отсутствие сигнализационных средств и систем информационного обеспечения. За это нарушение ответственные привлекаются к серьёзным санкциям.

Перечисленные нарушения могут присутствовать на объектах по вине и руководства предприятия, и сотрудников организации.

 **Технические меры профилактики пожарной безопасности** – комплекс мероприятий, которые направлены на создание эффективной системы, предупреждающей возможные возгорания.

### К данным мерам относятся следующие факторы:

1. Использование автоматической противопожарной сигнализации, которая должна быть подключена к дежурным постам.
2. Применение бытовых и промышленных датчиков, контролирующих повышение температуры на объекте.
3. Задействование сенсоров задымлённости объекта.
4. Монтаж систем, тушащих пожар автоматически.
5. Использование на предприятии пожарных щитов, средств для первичного тушения пожара и необходимого объёма средств индивидуальной защиты.

 По результатам проведенной проверки объекта общественные инспекторы по профилактике пожаров оформляют Заключение установленной формы, с указанием выявленных недостатков, подписывают фамилии, имена, отчества, время проверки, адреса объектов проверки. Затем представляют этот документ на решение Общественного Совета «Пожарная профилактика» Фонда ССПБ.